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              好想你健康食品股份有限公司
                                     供  应  链  中  心 

2026年生产事业部一车间灰枣分级成套设备项目招标书

摘   要

	项号
	主题
	说明

	1
	招标人
	好想你健康食品股份有限公司

	2
	招标形式
	公开邀标

	3
	供应商资料要求
	注册资金500万以上（含500万），具有食品制造设备生产、销售、安装资质

	4
	招标内容
	2026年生产事业部一车间灰枣分级成套设备6套

设备安装地点：河南省新郑市薛店镇好想你健康食品股份有限公司指定车间

	5
	标书文件发放
	招标人统一以电子邮件发送给投标人

	6
	招标文件的澄清
	投标人对招标文件如有疑问，请在投标截止日两天前向招标人提出，招标人将在投标截止日一天前，以电话或其它方式进行针对性回复。对于超过期限时间提出的疑问，招标人不保证提供答复或说明

	7
	招标文件变更方式
	招标文件内容如果有任何修改或变更，将以书面形式通过电子邮件的方式向投标人投标邮箱发布

	8
	投标文件要求
	招标文件分为技术标和商务标 

依照招标文件规范严格执行。投标人对操作方式如有疑问，可向招标方提出咨询：

项目对接资讯：刘经理 18203698847

	9
	投标文件递交方式
	邮箱提交，邮箱地址yuyijiang@hxnvip.com。

	10
	投标文件
	文件数量：技术标商务标各壹份

提交地址：河南省新郑市中华北路199号总部大楼

	10
	投标形式
	线上投标。

	11
	投标截止时间
	2026年9月8日中午12时止（以电子邮箱收到时间为准）

	12
	招标时间
	2026年9月9日下午14时开始，计划采用线上评标，如有变动另行通知。


投标文件说明

1、要求

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求制作投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，否则其投标可能被拒绝。

1.1招标文件：分为技术标和商务标；
1.2技术标书包含但不限于：

1.2.1技术规范书

1.2.1.1公司介绍

1.2.1.2设备介绍（包含所有配套设备明细、性能、参数、等技术资料介绍）
1.2.1.3技术参数偏差明细表

1.2.1.4整套平面布局图，并标识甲方招标方、投标方提供。

1.2.2实施方案

1.2.2.1整体方案分解实施计划表（甘特图）

1.2.2.2服务及保障

1.2.2.3应急策略

1.2.2.4技术人员支撑

1.2.2.5员工资质

1.3商务标包含但不限于：

1.3.1《开标一览表》包含但不限于（厂家自拟）

1.3.2《设备分项报价明细表》（厂家自拟）

1.3.3《易损件报价明细表》

2、投标文件编制要求
2.1投标人应将上述投标文件按本招标文件的规定进行编制，不得删除、更改内容。

3、投标报价及编制要求说明
3.1项目报价为合同总价一次包干。投标人要以市场价为基础，结合自身情况自主填报；工程量清单中的综合单价系指完成该项工程项目并修补其中任何缺陷所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金（包含但不限于营改增等政策文件引起的成本费用）义务和职责；本清单为固定总价，除本合同约定的调整外，在任何情况下（不包括政府或相关主管部门、行业协会的下发的价格调整文件），此合同价均不调整。综合单价应为完成该项清单的所有工作内容体现，包含但不局限工程量清单中描述的工作内容；

3.2综合单价分析表中应包含：投标单位管理费、利润、措施费、安全文明施工措施费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、扬尘治理费、规费等一切费用，按照一个统一的费率计取；

3.3投标单位应充分把握在合同及投标文件中确定的设备价格所包含的市场价格风险，合同签订后中标单位不能以任何理由提出增加工程款要求，材料和设备的品牌、质量、厂家未经招标单位书面同意，不得调整；

3.4经招标单位认可的变更所增加的费用，待工程结算时按变更签证单的工程量、合同单价及优惠条件给予增加；

3.5对于未填写内容统一用“/”划除，电子档文件与盖章原件不一致以盖章原件为准；

3.6除非招标文件另有规定，投标文件报价中的单价全部采用人民币表示；

3.7最低报价不能作为中标的唯一依据。
二、投标文件的递交

投标截止时间
投标文件提交为邮箱提交，2026年9月9日中午12时止（以电子邮箱收到时间为准），逾期将视为弃标。

三、开标和评标
1、开标时评标委员会主要对标书所提供的内容进行评审
1.1开标时间：

另行通知

1.2评标委员会组成：供应链中心、财务中心、审计监察中心等相关部门人员；

2、监督部门：审计监察中心

2.1评标委员会对投标人网上投标文件进行审核，审核在开标前投标书是否被打开浏览，审核其是否有计算上或累加上的算术错误。除非评标委员会另有决议，否则对计算或书写错误的修正原则如下：

2.2开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细内容不一致的，以价格较低者为准；

2.3招标人对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明；

2.4招标人将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标；

3、评标的中立与保密
从招标公告日开始，在投标文件的审查、澄清、评价、比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标委员会成员施加影响的任何行为，一经发现，都将取消其投标或中标资格。

定标入围签订合同

1、定标入围准则
1.1对投标人报价一览表内容进行综合评价，选择对招标人最为有利的最优投标人；

1.2最低报价的投标并非最终中标的唯一条件；

2、投标文件有下列情况之一者将视为无效:

2.1投标文件未按规定要求提供原件及复印件；

2.2资质文件、授权书、投标报价书等证明文件未加盖投标单位公章或未经法定代表人或授权代理人签署;

2.3投标书未按招标文件规定要求和格式编制填写，内容不全或字迹模糊辨认不清的;

2.4投标书在投标截止时间以后送达的；

2.5投标单位与被邀请的单位不相符的；

2.6投标单位所提供的资格证明文件不真实的；

2.7投标单位递交两份或多份不同的投标书，而未书面声明哪一个有效的；

2.8参加投标单位中，如有两家文件有20％的段落中存在逐句、逐段、标点符号均相同或明显不应雷同的文字、数字、图表之一的窜标行为，均为无效标；

2.9投标单位未按招标文件规定的内容和要求参加投标活动或未按时提供相关资料，视为废标；
3、中标通知

3.1确定入围单位后，招标人将在七个工作日内前以书面文件通过投标邮箱或微信通知入围的投标人其投标被接受。并要求在规定的时间内来我公司商谈后续合同签订及其它事宜；

3.2招标人在发出《中标通知书》的同时，招标人也将《未中标通知书》以书面文件通过投标邮箱发送至所有未入围的投标人。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

合同的签订及重点商务条款

4.1招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为采购合同的签订依据；

4.2付款方式：

4.2.1合同签订后支付总项目价款的30%；

4.2.2设备安装调试完成后，甲方验收合格，出具《设备验收表》后，并收到项目全款增值税专用发票后，支付项目合同总价款的60%；

4.2.3剩余10%作为质保金，质保期结束后无施工质量问题甲方15个工作日内向乙方一次性无息付清。

4.2.5如对上述上午条款有异议，可在标书报价单上注明实际付款方式及项目设备质保期；

4.2.5中标单位接到中标通知7日内与招标单位签定正式合同，否则视为自动弃权；
4.2.6合同签订后，根据标书要求计划时间开始实施。
投诉举报方式

如发现本次招标有故意设置技术壁垒、抬高标准、泄露报价信息、不按照招标流程操作等不公平行为的，可通过以下方式进行举报投诉。

5.1信件举报：

寄信地址：新郑市薛店镇中华北路199号好想你健康食品股份有限公司；收件人：郭华军

5.2邮箱举报:hxnkpb@163.com

5.3举报电话：

联系人郭华军：18837152071 （微信guo18837152071）

灰枣分级成套设备招标技术要求

一、项目工艺总体要求

1.1 加工对象

	项目
	说明

	物料名称
	土枣原料

	物料状态
	干果，带有枣皮碎片、枝叶、尘土、石头等杂质

	加工目标
	按枣果直径进行尺寸分级，同时完成风选除杂



1.2 工艺功能要求
	序号
	功能模块
	工艺要求
	技术指标

	1
	风选除杂
	利用风力比重差异分离物料
	分三类：合格成品灰枣、干枣皮、轻杂质（碎枝叶、碎屑）

	2
	输送提升
	风选后灰枣平稳输送至分级机进料口
	速度可调，不损伤枣果表皮

	3
	滚筒分级
	依靠滚筒孔径差异按果实直径自动分级
	7个出料规格，标准孔，14/16/18/20/22/24mm，支持定制

	4
	卫生要求
	接触食品物料零部件符合食品级要求
	食品级不锈钢/食品级输送皮带，无毛刺、无积料死角，便于清洗

	5
	运行要求
	整机连续自动化作业
	电机变频调速，运行震动小，噪音可控，底部带调节支脚

	6
	设备成套
	整套设备组成
	风选机1台+板带提升机1台+滚筒分级机1台


1.3选型材质总体界定
	方案
	材质界定
	适用场景

	全304不锈钢方案
	与物料接触部位、护板、风筒、支架全部304不锈钢；电机、轴承、毛刷为外购标准件
	食品SC生产车间、高标准加工厂，长期户外高湿清洗环境存放，耐腐蚀优先


1.4成套设备工作原理



	步骤
	设备
	工作原理

	1
	风选机
	原料送入风选机，高速引风机产生定向气流；轻的枣皮、碎枝叶被气流分离排出，合格灰枣重力下落进入输送机构；杂质、成品、皮屑三路分开出料

	2
	板带提升机
	风选后的灰枣进入板带提升机，蓝色食品级塑钢板带向上输送，调速控制进料流量，送入滚筒分级机进料端

	3
	滚筒分级机
	滚筒低速旋转，枣果在滚筒内部翻滚前进；小尺寸枣果先从较小孔径落下，大尺寸向后依次落下，7个出料斗分别收集不同规格灰枣

	4
	出料对接
	分级完成后各规格枣果从下方出料口流出，对接下道装袋/包装工序



 

1.5 产能要求

单台设备处理速度≥3.2吨/小时

二、全304不锈钢全套设备详细技术规格

整套总功率：13.00kW（8.25+0.75+4），报价含增值税、运费、安装、培训

	序号
	设备名称
	外形尺寸(mm)长×宽×高
	装机功率(kw)
	数量 (台)
	核心技术参数与工艺要求

	1
	风选机
	4200×1100×2200
	8.25
	1
	1、护板2mm304不锈钢；支架50×50×1.5mm不锈钢方管，带底部调节丝；2、输送：600mm宽食品级蓝色塑钢板带，配置0.75KW无级调速器；3、风选单元：风筒2.0mm不锈钢板，7.5KW引风机，独有送风系统；4、工艺功能：可分选出成品枣、干皮、杂质三类物料；5、除电机、毛刷外购件外整机304不锈钢。

	2
	板带提升机
	2500×650×1900
	0.75
	1
	1、护板2.0mm304不锈钢；支架50×50×1.5mm不锈钢方管，带调节丝；2、600mm食品级蓝色塑钢板带；配置0.75KW驱动电机；3、除电机、毛刷外购件外整机304不锈钢；4、承接风选出料，平稳提升物料送入滚筒分级机进料口，减少枣果磕碰损伤。

	3
	滚筒分级机
	7000×1400×2300
	4
	1
	1、护板2.0mm不锈钢；支架50×50×2.0mm不锈钢方管，底部调节丝；2、滚筒直径1500mm，7mm不锈钢直条，法兰数控冲口工艺；3、4KW变频电机驱动；4、分级档位7档，标准孔径：14、16、18、20、22、24mm，孔径规格支持定制；5、变频控制系统，可调节滚筒转速，控制分级精度与处理产量；6、设备自带操作控制面板，启停、调速按钮、急停保护；7、下方配置多组倾斜接料斗，每个规格独立出料；8、除电机、毛刷外购件外整机304不锈钢；
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三、公用工程条件（甲方配套要求）

1、供电：设备总功率13.00kW，需提供稳定的380V/50Hz三相交流电，供电容量满足设备满负荷运行需求，现场需配置符合安全规范的配电开关及接地装置。

2、场地：设备摆放场地需平整坚实，地面平整度误差≤5mm/m，设备四周需预留≥1m的操作与维护空间，场地需符合食品生产车间卫生要求，具备排水、防尘、防鼠设施。

3、供水：设备清洗用水需符合食品卫生标准，供水压力≥0.3MPa，需在设备附近预留供水接口及排水设施。

4、排风：风选机需配套排风管道，引风机排风接口需对接车间排风系统，确保车间内粉尘、废气有效排出，符合环保要求。

5、承重：设备摆放区域地面承重需≥5t/㎡，满足设备满负荷运行及维护检修的承重需求。

四、供货范围明细

4.1报价包含项

1、全套设备：风选机1台、板带提升机1台、滚筒分级机1台；

2、设备配套的电机、变频器、控制柜、操作面板等电气系统；

3、设备运输、装卸、保险费用；

4、现场安装调试、设备试运行费用；

5、操作人员培训、技术指导费用；

6、13%增值税专用发票；

7、设备质保期内的免费维修、更换备件服务。

4.2报价不含项

1、甲方现场的土建改造、配电工程、供水排风管道改造等配套工程；

2、设备安装所需的基础预埋件、地脚螺栓等辅材；

3、设备质保期外的维修、备件更换费用；

4、因甲方操作不当、不可抗力导致的设备损坏维修费用。

五、售后服务与培训要求

5.1质保承诺

1、设备整体质保期≥12个月，质保期内提供7×24小时免费售后服务，免费更换所有故障备件（易损件除外）；

2、质保期内，设备出现质量问题，投标方需免费上门维修、调试，确保设备正常运行；

3、质保期满后，提供终身维修服务，仅收取成本费，免费提供技术支持。

5.2售后响应

1、接到甲方故障报修后，XX小时内响应，XX小时内到达现场（偏远地区可协商），现场解决故障；

2、无法现场解决的，需提供备用设备或临时解决方案，确保甲方生产不受影响；

3、定期上门回访，对设备进行巡检、维护，提供设备保养建议。

5.3备件管理

1、提供设备易损件清单（轴承、毛刷、皮带等），明确备件型号、单价、使用周期；

2、质保期内，易损件出现质量问题的，免费更换；

3、长期提供备件供应服务，确保甲方可及时采购到所需备件。

5.4驻场服务

设备安装调试期间，投标方需安排专业技术人员驻场服务，直至设备验收合格，确保甲方操作人员熟练掌握设备操作、维护技能。

5.5培训内容

1、设备基本原理、结构组成、性能参数；

2、设备开机、停机、日常操作流程、注意事项；

3、设备日常保养、清洁、润滑方法；

4、设备常见故障识别、排查、应急处理方法；

5、设备安全操作规范、安全防护装置使用方法。培训需提供电子版+纸质版培训资料，培训完成后对操作人员进行考核，考核合格后方可上岗。

六、安全、技术、品牌要求

6.1安全要求

1、设备配有急停按钮，启动按钮、电气开关等要有安全挂锁位置。设备故障时须有安全互锁，有安全报警装置。

2、外露链条处有防护罩，滚筒有防夹功能。外露轴承需有轴承防尘罩。

3、设备表面及电控柜防溅水要求，经常水溅位置电机防护等级IP65,一般位置防护等级IP54。设备运行噪音不超过75db。

4、产品上部应有防滴油，防异物跌落装置，防止产品污染及异物混入。

5、高温、电气柜表面、链轮链条传动、高空易跌落、易滑处等需有安全警示，高温管道需保温，尖角处有防碰撞处防护。

6、大型设备应有安全门，安全光栅等防护。

7、机件性能精密耐用，食品级安全防护及防脱螺丝紧固，避免异物，禁止使用塑料扎带捆扎线束等。

6.2技术要求

1、设备效率要求：设备效率≥99.5%，产品合格率≥99.5%。设备无异响，运行平稳可靠。

2、设备维护便利性：①同步电机机构运行平稳准确，能耗低，布局及位置方便换产检修。②润滑清洁方便，如加油位置不便需外引集中润滑。不易清洁处有快拆装置，以方便取下清洁。③有换型要求的，需有快速换型拆装设计，以提高效率。④主机每个动作采用单独伺服电机控制。

3、操作控制系统：采用触摸屏人机界面控制，可设置计量值并自动监测计量、无级调速装置等。

4、设备外表面要求：外部除产品铭牌、警示标志外，需无其他标识。

5、交付时厂家需提供：以下资料需同步提供电子和纸质版，一式三份；①Bom清单：包含关键耗材明细、单价，使用量及使用周期情况说明。②设备使用说明书：规格，性能、机械传动的系统图、电气系统图，润滑图表和有关安装、操作、使用和维修的说明等；③设备维修手册：外观示意图及基础图、机械传动图、电气系统图及线路图、滚动轴承位置图、组件部件装配图、备件图，还包括滚动轴承的安装、拆卸、润滑等说明。

6.3备件品牌要求

关键备件需采用通用一线品牌，降低库存及后期维护成本，推荐品牌如下：

	备件名称
	推荐品牌

	伺服控制器
	西门子、欧姆龙、汇川、安川、台达、施耐德

	伺服电机
	西门子、欧姆龙、汇川、安川、台达、施耐德

	电机
	三菱、大洋、汇川、卧龙电机、上海电机、台达、南方、ABB、松下

	减速机
	三菱、大洋、SEW、东力、住友、国茂、泰隆

	水泵
	格兰富、东方、南方、日新、威乐、APV、凯泉

	轴承
	SKF、NSK、NTN、哈轴、瓦轴、洛轴

	固态继电器
	德力西、松下、ABB、西门子、欧姆龙




七、投标响应文件清单

投标方需提交的技术响应资料清单如下，所有资料需加盖投标方公章，提供电子版+纸质版：

1、投标函；

2、法定代表人身份证明书及授权委托书；

3、企业营业执照、资质证书、生产许可证等相关资质文件；

4、设备技术方案、详细技术参数响应表；

5、同类项目业绩证明（红枣/农产品分级设备已完成项目案例，提供合作单位证明、合同复印件）；

6、分项报价表（各设备单价、总价，注明运费、安装、培训、增值税全部包含在内）；

7、设备易损件清单（轴承、毛刷、皮带等易损件明细、型号、单价）；

8、设备操作维护说明书（电子版+纸质版）；

9、售后服务承诺函；

10、质保承诺函；

11、投标方认为需要提供的其他资料。

反商业贿赂承诺书

为规范企业经营活动，维护合同双方的共同利益，遵循诚实守信的原则，合同双方须共同遵守如下承诺:

1、严格遵守国家有关法律、法规，保持双方正常的业务交往。

2、严格执行双方签订及约定的各项文件。

3、不得为获取不正当的利益，采用任何方式损害任何一方的合法权益。

4、任何一方发现对方业务人员在业务活动中有违法、违规、违纪行为时，有义务及时向对方监督部门举报(双方监督部门电话见主合同)。

5、在商务活动中应依法办事、廉洁自律，不得有任何涉及商业贿赂或损害对方企业利益的行为，包括但不限于以下情形;

(1)、向对方单位及对方工作人员索要或接受对方单位及对方工作人员的回扣、礼金、有价证券、贵重物品或好处费、感谢费等:

(2)、在业务活动中以任何理由设置障碍、态度粗鲁，刁难对方:

(3)、在对方单位报销任何应由本方或本方工作人员个人支付的费用;

(4)、要求或接受对方单位或对方工作人员为本方工作人员装修住房、婚丧嫁娶、或为其配偶及亲戚朋友安排工作提供方便;

我公司将恪守以上承诺，如有违反将承担由此引起的一切法律责任。

此承诺书自签字盖章之日起生效。

承诺单位(盖公章):
委托人签字:

日期：

投标函

致： 好想你健康食品股份有限公司 

我们收到了             招标文件，经详细研究，决定参加投标：
1、我方授权          （姓名 职务）作为全权代表负责解释投标文件及处理有关事宜。
2、我方愿按照招标文件的条款和要求，投标报价：大写人民币                  元（￥                  ）的打包价承包此项工程。
3、如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求及有效的函件、洽谈记录，按期、按质、按量完成任务。
4、愿提供招标人在招标书中要求的所有文件资料。
5、我们承认你们有决定中标人的权利，承认并完全接受准确报价是中标的主要选择标准，但不是唯一选择标准。
6、我们愿按合同约定履行自己的全部义务并承担相应责任。
7、与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人名称（盖章）：

法人代表或授权代理人（签字或盖章）：

投标保证书

致:好想你健康食品股份有限公司：
1、我公司完全响应招标文件及合同主要条款的各项内容。

2、研究了《本招标文件》的投标须知、技术要求、图纸以及合同主要内容以后，我们(即文末签名人)将严格按照我们提供的投标报价单中所述单价，按招标文件、规范、图纸以及附件要求，承担上述整个项目相关服务等。

3、我们保证：如果我们中标，将在       天内完成本招标项目所要求的质量标准，达到验收规范标准的交付工作。

4、我们同意从规定的接收投标书日起15天内遵守本投标书，在此期限期满之前的任何时间，本投标书始终对我们具有约束力，并随时被接受。

5、在制定和签署正式合同之前，本投标书连同你方发出的招标书,书面中标通知书将作为我们双方之间的约束合同的组成部分,我们同意如在中标后不接受招标书中的各项条款,将被取消与招标方签订合同资格。

6、我们理解你们并不一定非得接受准确投标报价的投标或你方可能收到的任何投标书的约束。

投标单位（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：

     年    月    日

授权委托书

本授权委托书声明：本人        （姓名）系        （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托        （单位名称）的        （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参与招标的投标活动，代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：                性别：                年龄：                
单位：                            职务：                            
投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月     日

