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              好想你健康食品股份有限公司
                                     供  应  链  中  心 

2026年生产事业部二车间去皮枣烘干冷却设备项目招标书

摘   要

	项号
	主题
	说明

	1
	招标人
	好想你健康食品股份有限公司

	2
	招标形式
	公开邀标

	3
	供应商资料要求
	注册资金500万以上（含500万），具有食品制造设备生产、销售、安装资质

	4
	标的内容
	2026年生产事业部二车间去皮枣烘干机设备

设备安装地点：河南省新郑市薛店镇好想你健康食品股份有限公司指定车间

	5
	标书文件发放
	招标人统一以电子邮件发送给投标人

	6
	招标文件的澄清
	投标人对招标文件如有疑问，请在投标截止日两天内以前向招标人提出，招标人将在投标截止日一天以前，以电话或其它方式进行针对性回复。对于超过期限时间提出的疑问，招标人将不保证提供答复或说明

	7
	招标文件变更方式
	招标文件内容如果有任何修改或变更，将以书面形式通过电子邮件的方式向投标人投标邮箱发布

	8
	投标文件要求
	招标文件分为技术标和商务标 

依照招标文件规范严格执行。投标人对操作方式如有疑问，可向招标方提出咨询：

项目对接资讯：刘经理 18203698847

	9
	投标文件递交方式
	邮箱提交，邮箱地址yuyijiang@hxnvip.com。

	10
	投标文件
	文件数量：技术标商务标各壹份

提交地址：河南省新郑市中华北路199号总部大楼

	10
	投标形式
	线上投标。

	11
	投标截止时间
	2026年9月19日中午12时止（以电子邮箱收到时间为准）

	12
	招标时间
	2026年9月21日下午14时开始，计划采用线上评标，如有变动另行通知。


一、投标文件说明

要求

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求制作投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，否则其投标可能被拒绝。

1.1招标文件：分为技术标和商务标；

1.2技术标书包含但不限于：

1.2.1技术规范书

1.2.1.1公司介绍

1.2.1.2设备介绍（包含所有配套设备明细、性能、参数、等技术资料介绍）
1.2..1.3技术参数偏差明细表

1.2.1.4整套平面布局图，并标识甲方招标方、投标方提供。

1.2.2实施方案

1.2.2.1整体方案分解实施计划表（甘特图）

1.2.2.2设备运输及规范

1.2.2.3设备维护

1.2.2.4售后服务及保障

1.2.2.5应急策略

1.2.2.6技术人员支撑

1.2.2.7员工资质

1.3商务标包含但不限于：

1.3.1《开标一览表》包含但不限于（厂家自拟）

1.3.2《设备分项报价明细表》（厂家自拟）

1.3.3《易损件报价明细表》

2、投标文件编制要求
2.1投标人应将上述投标文件按本招标文件的规定进行编制，不得删除、更改内容.

3、投标报价及编制要求说明
3.1项目报价为合同总价一次包干。投标人要以市场价为基础，结合自身情况自主填报；工程量清单中的综合单价系指完成该项工程项目并修补其中任何缺陷所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金（包含但不限于营改增等政策文件引起的成本费用）义务和职责；本清单为固定总价，除本合同约定的调整外，在任何情况下（不包括政府或相关主管部门、行业协会的下发的价格调整文件），此合同价均不调整。综合单价应为完成该项清单的所有工作内容体现，包含但不局限工程量清单中描述的工作内容；

3.2综合单价分析表中应包含：投标单位管理费、利润、措施费、安全文明施工措施费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、扬尘治理费、规费等一切费用，按照一个统一的费率计取；

3.3投标单位应充分把握在合同及投标文件中确定的设备价格所包含的市场价格风险，合同签订后中标单位不能以任何理由提出增加工程款要求，材料和设备的品牌、质量、厂家未经招标单位书面同意，不得调整；

3.4经招标单位认可的变更所增加的费用，待工程结算时按变更签证单的工程量、合同单价及优惠条件给予增加；

3.5对于未填写内容统一用“/”划除，电子档文件与盖章原件不一致以盖章原件为准；

3.6除非招标文件另有规定，投标文件报价中的单价全部采用人民币表示；

3.7最低报价不能作为中标的唯一依据。

二、投标文件的递交

投标截止时间
投标文件提交为邮箱提交，2026年9月19日中午12时止（以电子邮箱收到时间为准），逾期将视为弃标。

开标和评标

开标时评标委员会主要对标书所提供的内容进行评审

1.1开标时间：

另行通知

1.2评标委员会组成：供应链中心、财务中心、审计监察中心等相关部门人员；

监督部门：审计监察中心

2.1评标委员会对投标人网上投标文件进行审核，审核在开标前投标书是否被打开浏览，审核其是否有计算上或累加上的算术错误。除非评标委员会另有决议，否则对计算或书写错误的修正原则如下：

2.2开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细内容不一致的，以价格较低者为准；

2.3招标人对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明；

2.4招标人将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标；

评标的中立与保密
从招标公告日开始，在投标文件的审查、澄清、评价、比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标委员会成员施加影响的任何行为，一经发现，都将取消其投标或中标资格。

四、定标入围签订合同

定标入围准则
1.1对投标人报价一览表内容进行综合评价，选择对招标人最为有利的最优投标人；

1.2最低报价的投标并非最终中标的唯一条件；

投标文件有下列情况之一者将视为无效:

2.1投标文件未按规定要求提供原件及复印件；

2.2资质文件、授权书、投标报价书等证明文件未加盖投标单位公章或未经法定代表人或授权代理人签署;

2.3投标书未按招标文件规定要求和格式编制填写，内容不全或字迹模糊辨认不清的;

2.4投标书在投标截止时间以后送达的；

2.5投标单位与被邀请的单位不相符的；

2.6投标单位所提供的资格证明文件不真实的；

2.7投标单位递交两份或多份不同的投标书，而未书面声明哪一个有效的；

2.8参加投标单位中，如有两家文件有20％的段落中存在逐句、逐段、标点符号均相同或明显不应雷同的文字、数字、图表之一的窜标行为，均为无效标；

2.9投标单位未按招标文件规定的内容和要求参加投标活动或未按时提供相关资料，视为废标；

中标通知

3.1确定入围单位后，招标人将在七个工作日内前以书面文件通过投标邮箱或微信通知入围的投标人其投标被接受。并要求在规定的时间内来我公司商谈后续合同签订及其它事宜；

3.2招标人在发出《中标通知书》的同时，招标人也将《未中标通知书》以书面文件通过投标邮箱发送至所有未入围的投标人。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

合同的签订及重点商务条款

4.1招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为采购合同的签订依据；

4.2付款方式：

4.2.1合同签订后支付总项目价款的30%；

4.2.2设备安装调试完成后，甲方验收合格，出具《设备验收表》后，并收到项目全款增值税专用发票后，支付项目合同总价款的60%；

4.2.3剩余10%作为质保金，质保期结束后无施工质量问题甲方15个工作日内向乙方一次性无息付清。

4.2.5如对上述上午条款有异议，可在标书报价单上注明实际付款方式及项目设备质保期；

4.2.5中标单位接到中标通知7日内与招标单位签定正式合同，否则视为自动弃权；
4.2.6合同签订后，根据标书要求计划时间开始实施。
投诉举报方式

如发现本次招标有故意设置技术壁垒、抬高标准、泄露报价信息、不按照招标流程操作等不公平行为的，可通过以下方式进行举报投诉。

5.1信件举报：

寄信地址：新郑市薛店镇中华北路199号 好想你健康食品股份有限公司；收件人：郭华军.

5.2邮箱举报:hxnkpb@163.com

5.3举报电话：

联系人郭华军：18837152071 （微信guo18837152071）

2026年生产事业部二车间去皮枣烘干机技术要求
	需求项目
	实现去皮枣智能烘干冷却设备

	产品规格
	1、匹配公司红枣等级，去皮枣原料含水率约38%±2%，适用于全年加工；工艺流程：去核去皮后→烘干至 15%±1%含水率→冷却至常温（26℃）→提升至色选机料斗；工艺要求：成品干湿均匀、无粘连；

	生产能力
	去皮枣每小时处理量≥0.8 吨（38%±2%），铺料厚度≤10cm，烘干时间1-10H可调；

	功能要求
	1.本次单台设备包含去皮后提升机1台，烘干机1台，烘干-冷却提升机1台，冷却机1台，冷却后至分选机料斗提升机1台，同时烘干设备和冷却机平行布局，需要连接的传送带；设备主体采用全304不锈钢材料制作，卫生、干净（主框架可采用合金钢，硬度高，不易形变，需做防锈处理）；
2.尺寸要求：设备在现有车间规划空间内合理设计生产工艺，合理进行车间布局，实际空间见附件图纸；
3.烘室内网链采用链条+托条+聚酯网：a、聚酯网：8目，8目线径1.0-1.1mm，孔径约2.3mm， 出厂已封边，编制网保证不掉丝，固定方式采用铝合金铆钉或更为牢固方式，保证螺丝在使用过程中不脱落； b、托条：不锈钢304材质，插杆式连接；c、传动部分：传动链条采用20A合金钢防断链条，销外做处理保证不脱落，带不锈钢活动挡板；d、主传动系统：伺服电传系统，双驱独立前驱传动，具备网链自动张紧功能，具备链条故障在线检测功能；e、链条润滑：自动加油系统，定时喷洒，油桶容积≥4升；
4.保温板：采用凹凸结合相嵌方式，有效降低热损失，机身内外板采用304不锈钢，内镶复合硅酸盐毡嵌岩棉板，厚度达到50mm,耐温可达160℃以上，符合国家A1防火等级，单台设备开多个活动门，利于后期使用和保养；机外风管：采用双层保温风管，杜绝外部缠绕式保温，美观、整洁、防脱落。
5.送风模式：采用合理送风方式，使红枣均匀受热，干燥时间（H）：1-10H可调，烘室内温度（℃）：常温-70℃可调；
6.进出料机：框架为304不锈钢材质，厚度2mm，采用链条+托条+聚酯网形式，达到均匀布料功能；
7.设备具备自清洁功能:清洗+滚刷+吹干设备操作要求;设备操作便捷、智能化、节省运行成本；喷淋头需使用不锈钢喷头，喷头安装管路使用快接夹带安装，便于后续清洁更换；清洗后空仓温度采用换热器能加热达到80℃以上，具备灭菌功能；
8、冷却机：冷却机匹配烘干机，材料、链条、托条、聚酯网保温板等硬件要求一致；冷却方式：采用分体式制冷机组送风（室外机暂规划放置空调机房，直线距离约30米），由冷却箱底部逐步向上送风冷却，逐层缓慢降温，实现烘干过后物料的冷却、散温、定型，避免快速冷却引发起皱严重的现象；烘干后经冷却至常温（26℃），冷却时间可调；
9.控制显示功能，PLC 控制，程序定制化，带记忆功能，触摸屏≥10吋，带有远程控制系统：a、监控画面需实现功能：监控画面可实时监控显示烘室内各测温点温度、湿度，电机运行频率、开启实时状态、开启数量、排湿状态、故障报警显示等，以上信息可接入物联网窗口，到达集中显示屏，配置显示屏1-2块； b、控制画面需实现功能：可设定烘干温度、湿度、电机频率、排湿等相应参数设定；

	安全要求
	1、设备配有急停按钮，启动按钮、电气开关等要有安全挂锁位置。设备故障时须有安全互锁，有安全报警装置。
2、外露链条处有防护罩，滚筒有防夹功能。外露轴承需有轴承防尘罩。
3、设备表面及电控柜防溅水要求，经常水溅位置电机防护等级IP65,一般位置防护等级IP54。设备运行噪音不超过75db。
4、产品上部应有防滴油，防异物跌落装置，防止产品污染及异物混入。
5、高温、电气柜表面、链轮链条传动、高空易跌落、易滑处等需有安全警示，高温管道需保温，尖角处有防碰撞处防护。
6、大型设备应有安全门，安全光栅等防护。
7、机件性能精密耐用，食品级安全防护及防脱螺丝紧固，避免异物，禁止使用塑料扎带捆扎线束等。

	技术要求
	1、设备效率要求：设备效率≥99.5%，产品合格率≥99.8%。设备无异响，运行平稳可靠。
2、设备维护便利性：
     ①同步电机机构运行平稳准确，能耗低，布局及位置方便换产检修。
     ②润滑清洁方便，如加油位置不便需外引集中润滑。不易清洁处有快拆装置，以方便取下清洁。
     ③有换型要求的，需有快速换型拆装设计，以提高效率。
     ④主机每个动作采用单独伺服电机控制。
3、操作控制系统：采用触摸屏人机界面控制，可设置计量值并自动监测计量、无级调速装置等。
4、设备外表面要求：外部除产品铭牌、警示标志外，需无其他标识。
5、交付时厂家需提供：以下资料需同步提供电子和纸质版，一式三份；
    ①Bom清单：包含关键耗材明细、单价，使用量及使用周期情况说明。
    ②设备使用说明书：规格，性能、机械传动的系统图、电气系统图，润滑图表和有关安装、操作、使用和维修的说明等；
    ③设备维修手册       外观示意图及基础图、机械传动图、电气系统图及线路图、滚动轴承位置图、组件部件装配图、备件图，还包括滚动轴承、皮带链条等外购件明细等    一式三份
6、设备品牌要求：整套设备能效等级不低于行业二级能效，优先选用一级能效设备；设备厂家主要元器件品牌应按附件品牌选择，以方便我司后期维护。
7、投标技术要求：厂家需按我司要求填写附件技术一览表，以方便开标时进行技术比较。
8、场地限制要求：一楼车间高度4.5米，设备要求总高度小于4m。                                                                                                                                                                                                                    9、设备整体满载工况功率因数≥0.92，轻载工况功率因数≥0.90，符合工厂节能配电考核标准。配套安装无功补偿装置，有效降低无功损耗，减少车间线路压降及电能浪费，适配车间电力能耗管控要求。                                                                                                                                          
 11、全部电机配置变频启动方式，实现软启动、软停止，无启动冲击电流，保护电机及车间配电系统；.电气元件选用国标品牌，配备过载、缺相、过压、过热、短路多重保护功能，故障自动停机、声光报警、记录故障代码；整机电气防护等级不低于IP54，适配粉体生产粉尘环境，电控箱密封防尘、防潮、防误触，接线规范、标识清晰。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

	工作环境
	温度：25±2.5°C；湿度：65±5%rh；电源：220V/380V；气源：0.6MPa，提供水电气汽主管道至设备主体，设备内部配套厂家自行负责；


通用电器品牌要求：
	品类
	我司要求

	变频器
	西门子、汇川、施耐德、三菱、台达、安川、欧姆龙、丹弗斯、ABB

	PLC
	西门子、欧姆龙、施耐德、基恩士、三菱、ABB、汇川、台达

	伺服控制器
	西门子、欧姆龙、汇川、安川、台达、施耐德

	伺服电机
	西门子、欧姆龙、汇川、安川、台达、施耐德

	电机
	三菱、大洋、汇川、卧龙电机、上海电机、台达、南方、ABB、松下、中大、东力、精研、东方、三洋

	减速机
	三菱、大洋、SEW、东力、住友、国茂、泰隆

	水泵
	格兰富、东方、南方、日新、威乐、APV、凯泉

	轴承
	SKF、NSK、NTN、哈轴、瓦轴、洛轴、

	固态继电器
	德力西、松下、ABB、西门子、欧姆龙、

	开关电源
	菲尼克斯、施耐德、欧姆龙、明纬、、

	压力传感器
	英飞凌、霍尼韦尔、JUMO、、

	温度传感器
	罗斯蒙特、西门子、欧姆龙、威卡、

	加热管
	佐帕斯、贝克、瓦特隆、

	真空泵
	阿特拉斯、莱宝、华成、凯士比、东方、

	电磁阀
	宝德、施耐德、SMC、费斯托、亚德客、

	气动元件
	SMC、费斯托、亚德客、

	触摸屏
	西门子、三菱、松下、富士、威纶通、台达、维控、

	输送皮带
	永利、康迪泰克、双箭、华月、青岛环球、

	光电传感器
	欧姆龙、西门子、基恩士、正泰、施耐德、

	交流接触器
	ABB、施耐德、西门子、正泰、

	编码器
	西克、欧姆龙、倍加福、汇川、

	温控器
	欧姆龙、汇川

	三联件
	SMC、费斯托、喜开理、亚德客、

	动力柜/控制柜
	西门子、汇川、施耐德、许继、大全、人民、

	电缆（强/弱电）
	金水、三厂、

	照明
	飞利浦、松下、欧普、雷士、

	插座、开关等
	西门子、公牛


设备元器件品牌要求 ：

1、整套设备能效或分部件等级不低于行业二级能效，优先选用一级能效设备

2、所有产品符合国家能效限定值、环保 RoHS、无卤优先，提供第三方能效检测 / 环保材质报告；

3、整机优先选用低能耗、低噪音、低泄漏、易拆解、零部件可回收产品，满足绿色工厂能耗核算、固废管控要求；

4、供方承诺设备运行能耗可计量，满足工厂单位产品能耗指标管控，节能数据可纳入绿色工厂能耗台账；

5、禁止使用含石棉、多溴联苯、重金属超标材质，包装采用可回收、环保材料，可回收利用率≥85%。

 反商业贿赂承诺书

为规范企业经营活动，维护合同双方的共同利益，遵循诚实守信的原则，合同双方须共同遵守如下承诺:

1、严格遵守国家有关法律、法规，保持双方正常的业务交往。

2、严格执行双方签订及约定的各项文件。

3、不得为获取不正当的利益，采用任何方式损害任何一方的合法权益。

4、任何一方发现对方业务人员在业务活动中有违法、违规、违纪行为时，有义务及时向对方监督部门举报(双方监督部门电话见主合同)。

5、在商务活动中应依法办事、廉洁自律，不得有任何涉及商业贿赂或损害对方企业利益的行为，包括但不限于以下情形;

(1)、向对方单位及对方工作人员索要或接受对方单位及对方工作人员的回扣、礼金、有价证券、贵重物品或好处费、感谢费等:

(2)、在业务活动中以任何理由设置障碍、态度粗鲁，刁难对方:

(3)、在对方单位报销任何应由本方或本方工作人员个人支付的费用;

(4)、要求或接受对方单位或对方工作人员为本方工作人员装修住房、婚丧嫁娶、或为其配偶及亲戚朋友安排工作提供方便;

我公司将恪守以上承诺，如有违反将承担由此引起的一切法律责任。

此承诺书自签字盖章之日起生效。

承诺单位(盖公章):  

委托人签字:

日期：

投标函

致：  好想你健康食品股份有限公司

我们收到了                       招标文件，经详细研究，决定参加投标：

1、我方授权          （姓名   职务）作为全权代表负责解释投标文件及处理有关事宜。

2、我方愿按照招标文件的条款和要求，投标报价：大写人民币              元（￥                 ）的打包价承包此项工程。

3、如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求及有效的函件、洽谈记录，按期、按质、按量完成任务。

4、愿提供招标人在招标书中要求的所有文件资料。

5、我们承认你们有决定中标人的权利，承认并完全接受准确报价是中标的主要选择标准，但不是唯一选择标准。

6、我们愿按合同约定履行自己的全部义务并承担相应责任。

7、与本投标有关的正式通讯地址为：

    地址：

    邮编：

    电话：

    传真：

    投标人名称（盖章）：

    法人代表或授权代理人（签字或盖章）：

投 标 保 证 书

致: 好想你健康食品股份有限公司：
1、我公司完全响应招标文件及合同主要条款的各项内容。

2、研究了《本招标文件》的投标须知、技术要求、图纸以及合同主要内容以后，我们(即文末签名人)将严格按照我们提供的投标报价单中所述单价，按招标文件、规范、图纸以及附件要求，承担上述整个项目相关服务等。

3、我们保证:如果我们中标，将在        天内完成本招标项目所要求的质量标准，达到验收规范标准的交付工作,。

4、我们同意从规定的接收投标书日起15天内遵守本投标书，在此期限期满之前的任何时间，本投标书始终对我们具有约束力，并随时被接受。

5、在制定和签署正式合同之前，本投标书连同你方发出的招标书,书面中标通知书将作为我们双方之间的约束合同的组成部分,我们同意如在中标后不接受招标书中的各项条款,将被取消与招标方签订合同资格。

6、我们理解你们并不一定非得接受准确投标报价的投标或你方可能收到的任何投标书的约束。

投标单位(盖章)：

法定代表人（签字或盖章）：

    年    月   日

授权委托书

本授权委托书声明：本人       （姓名）系        （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托        （单位名称）的       （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参与                    招标的投标活动，代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：                性别：              年龄：                  

单  位：                            职务：                                             
投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月     日

